ENVI
description = {Phase from complex data - Unit: phase}
samples = 367
lines = 226
bands = 1
header offset = 0
file type = ENVI Standard
data type = 4
interleave = bsq
byte order = 1
band names = { Phase_ifg_VV_17Mar2017_10Apr2017 }
map info = {Geographic Lat/Lon,185.0,114.5,86.28104002012016,23.750653813928036,8.983152841195323E-5,8.983152841195323E-5,WGS84,units=Degrees}
coordinate system string = {GEOGCS["WGS84(DD)", DATUM["WGS84", SPHEROID["WGS84", 6378137.0, 298.257223563]], PRIMEM["Greenwich", 0.0], UNIT["degree", 0.017453292519943295], AXIS["Geodetic longitude", EAST], AXIS["Geodetic latitude", NORTH]]}
data gain values = {1.0}
data offset values = {0.0}
